|  |
| --- |
| **Le Chas et la Louche** |
| **Jupe brodée** |
| **Broderies inspirées du blog Maricor/maricar** |
| **Patron utilisé :**Simplicity n°7665**Tissus  et fournitures** : 1m50 de lainage. Personnellement, j’ai utilisé un lainage avec un peu de lycra 1 fermeture éclair de 19 cmToile thermocollanteFils DMC (écheveaux 6 fils) dans les teintes de votre choixPapier calque et papier carbone blanc |
| Coupez les différents morceaux de la jupe ( voir fichiers joints dans le message) - **Les valeurs des coutures ne sont pas comprises.** |
| * Assemblez les 2 morceaux devant .
* Reportez sur le devant les dessins de dessous à votre guise  **(voir fichiers joinst dans le message)**
* Les motifs sont brodée avec du mouliné DMC
* Les points sont indiqués sur les schémas et réalisés avec 2 fils ou 1 fil

**Pour reporter les motifs sur du tissu noir, vous pouvez**:* Utiliser du papier carbone blanc. Dans ce cas, il faudra repasser sur les motifs avec un stylo gel blanc ou un feutre pour enfant lavable à l’eau
* Percer le papier calque avec une éplingle au niveau des contours des motifs et appliquer de la peinture blanche lavable à l’eau avec un pinceau

**Montage de la jupe*** Posez l’entoilage thermocollant sur l’envers de l’empiècement devant
* Epinglez l’empiècement devant sur le devant en superposant les milieux et piquez
* Relevez l’empiècement devant en tournant la couture vers l’empiècement
* Faites la pince sur chaque partie du dos
* Piquez la couture du milieu dos depuis le bord inférieur jusqu’au cran
* Posez l’entoilage thermocollant sur l’envers de l’empiècement dos. Endroit contre endroit, épinglez l’empiècement dos et piquez
* Repliez l’empiècement dos vers le haut et la couture vers l’empiècement
* Envers contre envers, piquez le dos et le devant en superposant les coutures d’empiècement
* Piquez ensemble la doublure d’empiècement devant et dos par les coutures de côtés
* Endroit contre endroit, épinglez la doublure l’empiècement de la jupe en superposant les milieux et les coutures de côté
* Rabattez la doublure de l’empiècement vers l’envers de la jupe
* Posez la fermeture éclair
* Repliez les côtés et la partie inférieure de la doublure d’empiècement vers l’intérieur de l’empiècement et piquez de façon à obtenir une piqure au dessus de la couture de l’empiècement
* Faites l’ourlet à la main avec des points invisibles
 |