**Ordre de broderie**

Bien lire l’ordre de broderie car les deux sortes de motifs se brodent dans un ordre légèrement différent.

Selon le cas le tissu en appliqué est découpé en cours de broderie (lorsqu’il y a une finition bourdon) ou découpé lorsque le cadre est retiré de la machine.

Il n’y a que deux couleurs de fil même si l’on visualise 4 ou 6 couleurs. Ces changements fictifs permettent juste à la brodeuse de s’arrêter.

1/ *ensemble avec bourdon* 13.000 pts environ

*Couleur 1 de la brodeuse* :

Elle correspond aux bretelles du haut et à la dentelle du haut et du slip.

Puis un point droit de même couleur délimite l’emplacement du tissu appliqué.

La brodeuse s’arrête.

*Couleur 2 de la brodeuse* :

Positionner le tissu qui sera utilisé en appliqué pour le haut et le slip.

Relancer la brodeuse pour faire le point de maintien du tissu ici représenté en noir (mais en réalité laissez le même fil).

La brodeuse s’arrête. On coupe l’excédent de tissu de l’appliqué en retirant le cadre de la machine (mais pas le tissu du cadre).

*Couleur 3 de la brodeuse* :

Toujours la même couleur du motif car on fait alors le bourdon du haut et du slip.

*Couleur 4 de la brodeuse* :

C’est la déco des sous-vêtements qui est faite avec le second fil que l’on a choisi.

2/ *ensemble sans bourdon* 10.000 pts

*Couleur 1 de la brodeuse* :

Elle correspond aux bretelles du haut et à la dentelle du haut.

La brodeuse s’arrête.

*Couleur 2 de la brodeuse* :

Cette couleur fait le contour du soutien-gorge. La machine s’arrête et on positionne le tissu en appliqué pour faire le soutien-gorge.

Inutile de changer de fil.

*Couleur 3 de la brodeuse* :

Couture de finition du soutien-gorge.

Puis dentelle du slip.

*Couleur 4 de la brodeuse* :

Cette couleur fait le contour du slip. La machine s’arrête et on positionne le tissu en appliqué pour faire la culotte.

Inutile de changer de fil.

*Couleur 5 de la brodeuse* :

C’est la finition du slip.

*Couleur 6 de la brodeuse* :

Changement de couleur ( ou non selon les gouts) pour la déco du soutien-gorge et du slip

On retire alors le cadre de la machine et on découpe l’appliqué.